|  |
| --- |
| *Formularz ofertowy do zapytania ogłoszonego w dniu 08-01-2024 r.przez Fundację Regnum vegetabile**Na realizację projektu pn 12* ***polskich ogrodów botanicznych*** |
| Dane oferentaNazwaadresNIPkontakt | Miejscowość, dnia |
| Oferta |
| Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami realizacji działania 2 polegającego na przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych obejmujących usługi i dostawy w zakresie prac ogrodniczych części ogólnej i szczegółowej opisu. |
| Miejsce realizacji działania 2: Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskichul. Kolejowa 262-064 Plewiska |
| Lp. | Rodzaj prac | Jednostek miary | Cena brutto jednostkowa | Wartość prac brutto |
| 1 | Odmłodzenie żywopłotów miękkich poprzez dwukrotne cięcie w sezonie | 150 m2 |  |  |
| 2 | Wykopanie i zabezpieczenie na czas prowadzenia prac roślin z kolekcji jako analogia do wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,3m w celu przesadzenia | 150 sztuk |  |  |
| 3 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami 400 poletek x 0,8 m x 1,0m x 0,1m = 32 m3 | 32 m3 |  |  |
| 4 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | 32 m3 |  |  |
| 5 | Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim mieszanki ziemi kompostowej z gliną 400 poletek x 0,8 m x 1,0 m x 0,3 m = 96 m3 | 96 m3 |  |  |
| 6 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami 180 m2 pasówtrawiastych, które przerosły rewitalizowane poletka 180 m2 x 0,1 m = 18 m3 | 18 m3 |  |  |
| 7 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | 18 m3 |  |  |
| 8 | Ograniczenie przerastania poletek przez trawiastą murawę poprzez zastosowanie obrzeża typu ekobord 10 cm | 610 mb |  |  |
| 9 | Mulczowanie zrębkiem drzewnym przestrzeni między poletkami jako analogia do ręczne rozrzucenie na tereniepłaskim torfu o grubości warstwy 2cm | 0,042 ha |  |  |
| 10 | Mulczowanie zrębkiem drzewnym przestrzeni między poletkami jako analogia do ręczne rozrzucenie na terenie płaskim torfu - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy(Krotność= 3) | 0,042 ha |  |  |
| 11 | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 1szt/m2 materiał inwestora | 400 poletek |  |  |
| 12 | Pielenie rabat bylinowych o zachwaszczeniu średnim w okresie maj-październik 2024 (Krotność= 6) | 400 m2 |  |  |
| RAZEM  |  |
|  | …………………………………………… |
| pieczęć firmowa | *podpis osoby składającej ofertę w imieniu przedsiębiorcy* |